

**Partizan ADF-14S 3.1 FullHD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Система** | | |
| Модель | | **ADF-14S** |
| Версия | | 3.1 FullHD |
| Максимальное количество подключаемых камер, шт. | | 4 |
| Операционная система | | Embedded Linux |
| Системные ресурсы | | Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB |
| **Запись** | | |
| Запись, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 4xAHD-H@25, 4xAHD-M@25 |
| AHD + IP | 2xAHD-H@25+ 2x1080P@25, 4xAHD-M@25+4x720P@25 |
| IP | 4x1080P@25, 20x960H@25, 1x1080P@25+8x720P@25 |
| Хранение архива | | HDD, сеть |
| Компрессия видео | | H.264(HighProfile) |
| Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) | | Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1), Аудио: 0.69Gb |
| **Отображение** | | |
| Воспроизведение архивных записей,  каналов x разрешение @ к/с | AHD | 1xAHD-H@25, 1xAHD-M@25 |
| AHD + IP | 1xAHDH@25+1080P@25, 1xAHD-M@25+3x720P@25 |
| IP | 1x1080P@25, 4x960H@25, 2x1080P@25+720P@25 |
| Резервное копирование | | По сети, USB носитель |
| Предпросмотр | | 1/4/8/9 |
| Режимы записи | | Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию |
| * + - * **Гибридый AHD видеорегистратор** * **4 каналов** * **Поддержка AHD-H /AHD-M разрешения** * **1xSATA (макс. 4Tб)** * **Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android** * **Поддержка ONVIF 2.4** * **Возможность работы с Partizan Cloud Storage** * **Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2** | **Аудио** | | |
| Компрессия аудио | | G.711A |
| Двухстороннее аудио | | + |
| **Сеть** | | |
| Интерфейсы | | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые функции | | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP |
| Языковая поддержка | | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech |
| IP адресс по умолчанию | | DHCP (Auto) |
| Имя пользователя по умолчанию | | admin |
| Пароль по умолчанию | | admin |
| HTTP порт | | 80 |
| ONVIF port | | 8899 |
| RTSP порт | | 554 |
| RTSP строка | | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp? |
| Порт управления | | 34567 |
| Программа - конфигуратор | | Partizan Device Maneger |
| Программа мониторинга | | Partizan CMS |
| Мобильное ПО | | Partizan Pro, Partizan Cloud Storage |
| Протоколы интеграции | | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ |
| **Интерфейс** | | |
| Качество отображения | | 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 |
| Видео входы | | 4ch BNC |
| Видео выходы | | 1ch VGA, 1ch HDMI |
| Aудио входы | | 4ch RCA |
| Aудио выходы | | 1ch RCA |
| Тревожные входы | | - |
| Тревожные выходы | | - |
| PTZ управление | | 1хRS485; Поддержка Pelco P/D |
| USB | | 2хUSB2.0 |
| Внутренний SATA, (max. 4Tb) | | 1 |
| Внешний SATA, (max. 4Tb) | | - |
| Внешний eSATA, (max. 4Tb) | | - |
| **Габариты** | | |
| Размеры, мм | | 255х236х44 |
| Масса, г | | 1100 |
| **Общие** | | |
| Аксессуары | | Оптическая мышь, адаптер питания, пульт дистанционного управления |
| Питание | DC12V, A | 2.0 |
| PoE/Класс | - |
| Материал корпуса | | Металл |
| Материал передней панели | | Пластик |
| Температурный режим, °C | | 0 - +55 |
| Гарантия, лет | | 3 |